**Основные технические требования по закупке Самосвалов**

|  |
| --- |
| Технические характеристики |
|  |  |
| Объем кузова  |  7 куб |
| Снаряженная масса | 6,805 кг |
| Грузоподъемность | 12000 кг |
| Полная мощность | 160 л.с.  |
| Рабочий объем | 4,2 л |
| Кол-во цилиндров | 4 шт |
| Тип двигателя | Четырехцилиндровый, рядный с промежуточным охлаждением |
| Тип КПП | Механическая, 10-ти ступенчатая |
| Макс. Скорость (вперед) | 80 км/час |
| Кол-во передач (вперед) | 10 шт |
| Кол-во передач (назад) | 2 шт |
| Шины | 10.00R20х7 |
| Передняя ось | 145D1A |
| Задний мост | 153N1 |
| Передаточное число | 6.5 |
| Кабина | 2080, с кондиционером, A/C, Radio FM with USB |
| Тормозная система | Двухконтурный пневматический тормоз |
| Колесная база | 3650 |
| Передняя колея колес | 1775 мм |
| Задняя колея колес | 1750 мм |
| Передняя подвеска | 1285 мм |
| Задняя подвеска | 1585 мм |
| Угол въезда/съезда | 24гр/23гр |
| Габарит кузова | 4140х2200х800 |
| Габарит самосвала | 6400х2400х2730 |
| Система подъема | Гидравлический одноцилиндровый подъем, 180х660 мм |